**微型消防柜及配备采购项目询价文件**

**第一部分 项目说明**

**一、项目概况**

（一）项目名称：微型消防柜及配备采购

（二）采购控制价23012元，报价超出控制价的视为无效报价。每个产品只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

（三）采购内容：详见附件清单

（四）采购方式：本项目采用询价采购。中标供应商不能按附件清单的规格参数供货，采购人将拒绝接收。

　　（五）供货期限：下达中标通知书之日起20个日历天。

**二、资格要求及需提供的材料**

　（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力；提供有效的营业执照复印件；

　　（二）提供经办人的法定代表授权书原件（经办人非法人代表时须提供）；

　　（三）提供法人代表和经办人身份证复印件；

　　（四）投标人诚信守法承诺书，且无相关违法行为（详见格式）；

　　（五）提供报价表（详见格式）；

　　（六）本项目不接受联合体投标。

**三、报价表填写要求**

　　（一）投标总价包含运输、安装、培训及税金等所有与本项目相关的费用；

　　（二）“报价响应”栏每项均需填写，并写明所投产品的品牌、型号（耗材类如无具体型号可只写品牌或厂家简称）和规格参数, 其中消防救援耗材应为2021年生产；

　　（三）投标产品接受正偏离，需求参数中没有特别说明允许负偏离的，概不接受负偏离。

　　注：不按以上要求填写的报价，视为未完全响应，按废标处理。

**四、评标方法**

　　符合资格要求及同时响应采购需求、供货时间和付款时间的情况下，最低价中标。

**五、款项支付**

　　全部产品送达，经采购方验收合格后，中标供应商向采购方递交有效发票、付款申请函，采购人即在20个工作日（寒暑假期间顺延至学校开学）内向中标人支付全部款项。

**六、投标时间、地点及联系人**

　　1.递交时间（邮寄递交）：2021年4月25日16:00前，如是邮寄递交，以快递订单生成时间为准，并电话告知邮件寄出时间。

　　2.递交（邮寄递交）地点：海口市美兰区桂林洋高校区，海南经贸职业技术学院行政楼104室。

　　3.联系人：陈老师，13807676655；林老师（邮寄递交收件人），13398999092

**第二部分 投标文件格式**

投标文件一式两份（可装入一个档案袋），所有材料须加盖公章，并按以上顺序装订及装袋密封，贴密封条盖密封章。**档案袋上注明项目名称、单位名称、联系人姓名和电话。**

**一、营业执照复印件**

**二、法定代表人授权书**

**（经办人非法人代表时须提供）**

海南经贸职业技术学院：

兹授权： 先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加贵院组织的微型消防柜及配备采购项目采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购活动，并负责与本项目相关的一切事宜，其签字与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：本项目采购活动结束为止，自法定代表人和被授权人签字（或私章）之日起生效。

法定代表人： （签名或私章） 联系电话：

被授权人： （签名或私章） 联系电话：

公司名称： （公章）

公司地址：

公司固定电话：

生效日期：20 年 月 日

**三、法人代表和经办人身份证复印件（正反面）**

**四、微型消防柜及配备采购项目报价表**

单位：元

| **序号** | **货物/****服务名称** | **采购需求****（本列为采购需求，投标人不得修改）** | **报价响应****（投标人在此列填写品牌型号及参数）** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防柜 | 微型消防站配套设备：消防柜：1.2m×0.4m×1.6m | 注：本列每项投标人都必须填写，并根据询价文件“第一部分 项目说明 三、报价表填写要求”填写，否则视为未完全响应，按废标处理。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 消防认证，手提式干粉灭火器、适用范围：A/B/C/E类火灾，灭火剂：磷酸铵盐，灭火级别：1A,21B,C，使用温度：-20°C~+55°C，充氮压力：1.2MPa（20°C），灭火剂重量：4kg。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水基型灭火器 | 消防认证，手提式水基型灭火器，适用范围：A/B/E/F类火灾，灭火剂：水系灭火剂S-10-AB，，灭火剂重量：3L，水压试验：2.1MPa， |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 过滤式消防自救呼吸器 | 符合国家标准GB21976.7-2012规定防护时间≥30min，防毒、放热辐射、放盐多种保护，密封性好，适用于成年人各种面形。防护对象：一氧化碳，氯化氢、毒烟、毒雾。滤烟率≥95%，吸气阻力：≤800Pa，呼气阻力≤300Pa。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 灭火毯 | 玻璃纤维灭火毯1.5m×1.5m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 救援绳 | 直径：φ约10mm，材质：1000D涤纶高强丝，拉力：20KN，标准：GA494-2004，工艺：6股承重绳芯，耐高温：经204°C测试无熔、焦化，消防认证。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防救援战斗服 | 2014款消防救援战斗服（五件套），消防3C认证：服装材质：抗燃织物，阻燃性能损毁长度：≤12cm续燃时间：≤3S阻燃时间：≤10S使用环境：-20°C～200°C防刺胶靴：绝缘放电击隔热耐刺穿防刺穿性能：1560N防切割性能：（mm）＞5胶干击穿电压＞5000V耐油性能（%）-2～+10救援头盔：材质：ABS增强塑料部件构成：由盔壳、佩戴装置、。面罩、披肩等组成适用范围：救援、拓展、高空作业、速降工程保护救援手套耐热、隔热、防水耐磨防水层：采用防水透湿功能面料救援腰带：高强力聚酯纤维织带 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防水带 | 有衬里消防水带，（涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A），参数：编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤，厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其他缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 喊话器（喇叭） | 功能：充电式，扩音、哨音、录音、警音四种警报音，功率≥25W，录音约4分钟，范围大于500米， |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 多功能水枪 | 多功能消防水枪由出水枪头、枪颈、流量调节套、手柄与握式手柄、可旋转水带矫姿快速接口四部分组成。进水口为65mm内扣式接口，水枪后座力低，单人可以操作；具有直流、喷雾两种出水模式，手柄与流量调节套均可调节水流量。水枪接口采用内扣式接口，接口材料采用铝镁合金，锻造成型，接口部位可旋转，自动矫正水带状态。具有冲洗档可进行冲洗，避免异物堵塞枪体。多功能消防水枪，喷射的直流、喷雾水流无明显的不均匀。工作流量范围约：2.5至8L/s，工作压力范围不小于0.2Mpa至1.6Mpa，额定喷射压力约0.6Mpa。射程：在0.35Mpa压力时≥35m，0.6Mpa压力时≥38m，喷射角度≥120度。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 强光手电（防爆头盔灯，含头盔扣件） | 充电式，模式：强光、工作光、频闪。抗强撞击，耐高低温 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 消火栓扳手 | 加厚型室外消火栓扳手 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 指挥棒 | 充电式，续航时间：5小时以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 灭火宝 | 干粉灭火球装置，保质期：3-5年，灭火级别：A/B/C/E/F类火，环境温度：-40°C~+90°C，有效灭火空间：≤3m²，自动灭火时间：≤3s |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

 报价单位（盖章）：

 联系人及电话：

 日期：