附件2-7

校园消防安全月排查记录表（ 学年度）

部门（单位）： 排查日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **检查内容** | | **检查结果** | **备注** |
| 1 | 楼栋基础设施建设（各部门、各单位适用） | 1.走廊、楼梯 | （1）是否保持走廊、楼梯通畅无杂物堆积； | □是 □否 |  |
| （2）是否有学生趴在走廊栏杆上； | □是 □否 |
| （3）是否有人从楼上高空抛物扔东西。 | □是 □否 |
| 2.楼顶 | （1）楼顶是否存在堆积物、有杂草杂物，有可能坠落的物体； | □是 □否 |  |
| （2）是否有开裂、塌陷、漏水、下水口阻塞等现象， | □是 □否 |
| （3）通往楼顶的通道是否设有防止学生进入的管理措施和安全警示。 | □是 □否 |
| 3.瓷砖、地面 | （1）楼梯地面有无裂缝、踏步有无损失； | □是 □否 |  |
| （2）防滑砖、防滑条有无脱落； | □是 □否 |
| （3）瓷砖是否脱落、松动、开裂破损有棱角等情况。 | □是 □否 |  |
| 4.门窗 | （1）门窗是否牢固，玻璃是否存在松动、掉落、摇晃、开裂、开启不畅等现象； | □是 □否 |  |
| （2）下课后是否关灯关门窗。 | □是 □否 |
| 5.用电、用水 | （1）教室、楼梯、走廊、过道、通道口、卫生间等水电设备是否正常运作； | □是 □否 |  |
| （2）架空层是否有电动自行车违规充电。 | □是 □否 |
| （3）是否违章使用明火、用电、用气和大功率电器 | □是 □否 |  |
| （4）是否存在堆放易燃易爆物品 | □是 □否 |  |
| （5）是否私拉乱接电线 | □是 □否 |  |
| （6）是否占用消防通道、遮挡消防设施 | □是 □否 |  |
| 6.张贴提醒标志 | （1）是否张贴楼栋楼层疏散示意图、室外疏散区示意图；两层以上楼层应张贴楼栋、本层示意图； | □是 □否 |  |
| （2）通道口、楼门口处的“安全出口”标志是否完好无损； | □是 □否 |
| （3）在较滑的地方是否设立防滑标志； | □是 □否 |
| （4）开水房、电热水、空调、灭火器、消防栓等设施设备是否张贴醒目的用电用水安全提示。 | □是 □否 |
| 7.消防安全 | 1.应急照明设施、应急疏散指示灯、安全出口、消防栓、灭火器等应急、消防、通讯、报警、设施是否齐全、可以正常使用； | □是 □否 |  |
| 2.灭火器是否足量配备、在明显和便于取用的地点放置灭火器、张贴灭火器操作示意图； | □是 □否 |
| 3.灭火器、消防栓是否按期月、年检，灭火器压力表指示在绿区（合格）；灭火器合格证应是否在有效期内； | □是 □否 |
| 4.楼梯口和走廊过道等消防与安全逃生通道是否通畅，无堆积杂物等影响消防疏散的通畅。 | □是 □否 |
| 8.电气安全 | 电路设施是否完好 | □是 □否 |  |
| 场所照明是否正常 | □是 □否 |  |
| 道路路灯是否照亮 | □是 □否 |  |
| 线路是否短路 | □是 □否 |  |
| 线头是否裸露 | □是 □否 |  |
| 是否存在隐患 | □是 □否 |  |
| 2 | 体育设施（体育与健康学院适用） | 1.篮球架、排球架、足球门架、单双杠等器材 | （1）篮球架、排球架、足球门架、单杠、双杠、肋木、计时台、爬杆等器材的支柱、臂柱、立柱等是否较严重生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象； | □是 □否 |  |
| （2）螺丝是否有松动现象； | □是 □否 |
| （3）底座或植埋处是否牢固扎实； | □是 □否 |
| （4）电焊处是否有裂开现象； | □是 □否 |
| （5）器材是否有明显晃动现象； | □是 □否 |
| （6）篮球架篮圏是否存在较严重的塌落及松动现象； | □是 □否 |
| （7）篮球架篮板是否有较严重裂开或晃动现象。 | □是 □否 |
| 2.室外乒乓球台，定期排查及处置台账 | （1）室外乒乓球台台面是否有严重晃动； | □是 □否 |  |
| 1. 底座处是否牢固扎实。 | □是 □否 |
| 3.运动场地围护网 | （1）运动场地围护网支柱、臂柱、立柱等是否有较严重生锈腐蚀、损坏、开裂、断裂等现象； | □是 □否 |  |
| （2）螺丝是否有松动现象； | □是 □否 |
| （3）底座或植埋处是否牢固扎实； | □是 □否 |
| （4）电焊处是否有裂开现象。 | □是 □否 |
| 3 | 学生活动设施（团委适用） | 报告厅、大学生活动中心 | （1）舞台是否牢固； | □是 □否 |  |
| （2）演出的道具是否牢固； | □是 □否 |
| （3）灯光、悬持物等是否牢固； | □是 □否 |
| （4）电线是否存在老化、裸露等现象。 | □是 □否 |
| 4 | 公共消防设施设备（安全保卫处适用） | | （1）消防各类系统是否完好 | □是 □否 |  |
| （2）有故障的消防系统： | □是 □否 |  |
| （3）消防各种设施设备是否完好 | □是 □否 |  |
| （4）有故障的消防设施设备： | □是 □否 |  |
| （5）是否定期进行防火检查、巡查，并填写检查记录 | □是 □否 |  |
| （6）消防疏散通道、疏散楼梯、安全出口是否畅通 | □是 □否 |  |
| （7）是否存在数量不足或设置栅栏、堆放杂物及被锁闭、封堵、占用 | □是 □否 |  |
| （8）消防控制室值班人员是否经过培训，并持证上岗 | □是 □否 |  |

**备注：1.消防安全责任人负责每月排查，并确保所辖区域和管理业务范围内的用水、用电、用火、用气等安全，以及设备设施及秩序安全；**

**2.如有问题，请勾“是”，并请清晰记录处理情况；如无问题，请勾“否”；**

**3.签字确认，如遇紧急情况，立即上报。**

消防安全责任人签字： 消防安全管理人签字：